FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY ZAŁĄCZNIK NR 1

**Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.**

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie

Adres zamawiającego: ul. Ks.J. Bielawskiego 16

Kod. Miejscowość: 36-200 Brzozów

Telefon: 13 43 43 485

Faks: 13 43 40 201

Adres strony internetowej: www.spzozbrzozow.pl

Adres poczty elektronicznej: spzozbrzozow@onet.pl

**II.** **Przedmiot zamówienia (nazwa)**

**„Modernizacja sieci teleinformatycznej etap 2”**

**VI. Nazwa i adres WYKONAWCY**

...................................................................

...................................................................

...................................................................

NIP ............................................................

REGON .....................................................

 .......................................................

 *(pieczęć wykonawcy)*

**Specyfikacja do zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry/warunki** | **szt./mb.** | **Cena jednostkowa** | **Wartość brutto** | **Gwarancja** |
| 1 | Szwitch 28p/ D-link DGS-1510-28x przełącznik zarządzalny, 24x 10/100/1000bps, 4x SFP+ | 3 |  |  |  |
| 2 | Wkładki światłowodowe/SFP WDM 3km SC simplex z DDMI | 8 |  |  |  |
| 3 | Szafa sieciowa wisząca/19” 12U roz. 600x450 ( drzwi przednie szklane) | 3 |  |  |  |
| 4 | Przełącznica światłowodowa/1U 19” 12xSC wysuwalna kompletna | 3 |  |  |  |
| 5 | Przełącznica światłowodowa/1U 19” 24xSC wysuwalna kompletna | 1 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie spawów światłowodowych połączeniowych szafki | 24 |  |  |  |
| 7 | Wykonanie pomiarów spawów światłowodowych | 24 |  |  |  |
| 8 | Wykonanie punktów sieciowych RJ45 Kat 5e z wymaganymi materiałami/wykonanie pomiarów w celu uzyskania 25 lat gwarancji systemowej producenta | 60 |  |  |  |
| 9 | Wymiana kabla sieciowego RJ45 kat 5e | 2400 |  |  |  |
| 10 | Kabel sieciowy LAN Patchcord kat.5 RJ45 UTP 0,5 m | 20 |  |  |  |
| 11 | Kabel sieciowy LAN Patchcord kat.5 RJ45 UTP 2 m | 10 |  |  |  |
| 12 | Korytka sieciowe ( w przypadku nie możności wykorzystania obecnej )/materiały dodatkowe |  |  |  |  |