FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY ZAŁĄCZNIK NR 1

**Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.**

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie

Adres zamawiającego: ul. Ks. J. Bielawskiego 16

Kod. Miejscowość: 36-200 Brzozów

Telefon: 13 43 43 485

Faks: 13 43 40 201

Adres strony internetowej: www.spzozbrzozow.pl

Adres poczty elektronicznej: spzozbrzozow@onet.pl

**II.** **Przedmiot zamówienia (nazwa)**

**„Wdrożenie usług telefonii cyfrowej etap 3”**

**VI. Nazwa i adres WYKONAWCY**

...................................................................

...................................................................

...................................................................

NIP ............................................................

REGON .....................................................

 .......................................................

 *(pieczęć wykonawcy)*

**Specyfikacja do zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry/warunki** | **szt.** | **Cena jednostkowa** | **Wartość brutto** | **Gwarancja** |
| 1 | Jednorazowa opłata aktywacyjna przeniesienie dotychczasowych numerów, konfigurację aparatów, konfiguracje centrali | 1 |  |  |  |
| 2 | Abonament miesięczny | 23 |  |  |  |
| 3 | Koszt połączenia na tel. stacjonarny\*/minuta | Zgodnie z miesięcznym wykorzystaniem |  |  |  |
| 4 | Koszt połączenia na tel. komórkowy\*/minuta | Zgodnie z miesięcznym wykorzystaniem |  |  |  |
| 5 | Kolejkowanie rozmów | 2 |  |  |  |
| 6 | Aparat telefoniczny przewodowy/wyświetlacz LCD, min. dwa porty sieciowe 10/100 Mbps, obsługa min. dwóch portów IPv6, Open VPN i serwer redundantny, obsługujący SRTP/HTTPS/TLS, 802.1x oraz zestawy słuchawkowe. Możliwość montażu naściennie. | 10 |  |  |  |
| 7 | Aparat telefoniczny przewodowy/Podświetlany wyświetlacz TFT  4.3" (480x272 pixeli)16x kont VoIP 2x porty 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet, zintegrowany PoE Full-duplex Port USB do obsługi Bluetooth i WiFi Zestaw słuchawkowy, montaż ścienny, XML/LDAP zdalna książka telefoniczna, Nagrywanie rozmów na pamięć USB, Obsługa słuchawek Obsługa przystawek sekretarskich EXP20 (max.6)**Funkcje telefonu:*** 16 konta SIP
* wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND
* szybkie wybieranie, ponowne wybieranie
* przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
* funkcja głośnomówiąca, SMS
* ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedź
 | 3 |  |  |  |
| 8 | Aparat telefoniczny bezprzewodowy cyfrowy/kolorowy wyświetlacz z podświetleniem, obsługa min. 8 kont SIP, gniazdo słuchawki nagłownej, min. zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku 40 m/na zewnątrz 250m, min. czas wyładowania baterii stan czuwania 400h/rozmowy 30h, możliwość szybkiego ładowania. Podstawa ładująca z możliwością montażu na ścianie. | 10 |  |  |  |
| 8 | Bramka VOlP wyposażona w min. 2 porty FXS z możliwością podłączenia telefonu stacjonarnego oraz min. 1 port z możliwością podłączenia internatu oraz możliwość pracy w sieciach typu DSL z wykorzystaniem protokołu PPPoE | 1 |  |  |  |
| 9 | Moduł sekretarski podświetlany graficzny wyświetlacz LCD20 klawiszy, każdy z dwukolorowym podświetleniem LED, 2 niezależne klawisze służące do przewijania stron, możliwość zaprogramowania współdzielonej linii, listy BLF, parkowania połączeń, konferencji, przekierowywania, odbierania połączeń w grupie, grupowego słuchania, przeglądarki XML, do 6 łańcuchowo połączonych EXP20 do 2 modułów zasilanych z telefonu, możliwość montażu na ścianie | 2 |  |  |  |

\*Jeśli wystąpią darmowe minuty podać, ile.